ÍNDICE

1. Introducción
   1. Breve descripción del proyecto y su objetivo
2. Diseño del drone
   1. Descripcion detallada de la estructura del drone y los componentes utilizados en su montaje
   2. Esquemas y diagramas que mestren la conexión de los componentes
3. Desarrollo del software
   1. Descrpicion detallada del proceso de desarrollo del software para el drone, incluyendo las librarías y las herramientas utilizadas
   2. Explicación de los algoritmos y funciones implementadas
   3. Descripción del proceso de depuración y pruebas
4. Integración del hardware y software
   1. Descprición detallada del proceso de integración de los componentes hardware con el software desarrollado
   2. Pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento del drone
5. Conclusiones y resultados
   1. Resumen de los resultados obtenidos durante el proyecto
   2. Conclusiones sobre la eficacia y la eficiencia del diseño y desarrollo del drone
   3. Propuestas de mejora o ampliaciones en el futuro
6. Referencias
   1. Lista de referencias bibliográficas y fuentes utilizadas durante el desarrollo del proyecto.
7. Introducción

El desarrollo tecnológico en la industria aeroespacial ha permitido la creación de drones con capacidades cada vez más avanzadas. En este contexto, el presente proyecto se enfoca en el diseño y desarrollo de un drone utilizando el frame DJI-F450 como plataforma y programando el microcontrolador Adafruit STM32F405 con el entorno de Arduino.

El drone desarrollado cuenta con una estructura robusta y liviana, fabricada en nylon y fibra de vidrio, lo que permite una mayor estabilidad y maniobrabilidad en vuelo. El drone incluye una variedad de sensores para hacer posible la operabilidad del cuadricóptero, entre ellos, un giroscopio, un acelerómetro, un barómetro, entre otros. La interoperabilidad de estos sensores juntamente con el microcontrolador, permiten volar el drone de manera estable y controlada lo cual cumple con el propósito inicial. Adicionalmente, el cuadricóptero permite hacer vuelos en “Altitude Hold” con ayuda de un barómetro de alta precisión.

El reto principal de este proyecto ha consistido en el desarrollo de software y la creación de un algoritmo de control digital que permita el vuelo estable del cuadricóptero por lo que, la mayoría de esta tesis, hace referencia a aspectos de software y no especifica tantos aspectos de hardware.

El software se ha desarrollado utilizando la librería publica stm32duino, la permite la compilación de código escrito en Arduino para microcontroladores de STM32.

Las pruebas realizadas demostraron el correcto funcionamiento del drone y su capacidad para realizar vuelos autónomos, así como para transmitir datos de manera estable y precisa. Además, se logró una alta eficiencia en el consumo de energía gracias a la implementación de técnicas de optimización de software y de hardware.

El presente informe técnico detalla el proceso de diseño, montaje y programación del drone, así como los resultados obtenidos en las pruebas realizadas. El objetivo de este documento es proporcionar una guía detallada y clara para cualquier usuario interesado en replicar el experimento, con la finalidad de fomentar el desarrollo de tecnología aeroespacial a nivel local y global.

1. Diseño del drone
   1. Descripción detallada de la estructura del drone y los componentes utilizados en su montaje

En este proyecto de diseño de un drone, se han ido escogiendo los componentes necesarios para permitir el vuelo del cuadricóptero. La estructura o frame que se ha escondido es el DJI F450 ya que es un frame que permite una amplia customización y permite una implementación de la electrónica muy conveniente.

El microcontrolador escogido, el STM32F405 es un microcontrolador con una alta capacidad de procesamiento y que, por ello, es utilizado comúnmente como controladora de vuelo para aplicaciones de drones. En este caso, viene integrada en la placa Adafruit STM32F405. El papel principal del microcontrolador es el procesado digital de las señales que obtiene de los diferentes sensores electrónicos que posee el drone y, a partir de ellos, hacer los cálculos pertinentes para la operabilidad adecuada del drone. Este microcontrolador permite el desarrollo en el entorno de Arduino lo cual simplifica la programación de este sintácticamente y nos facilita el uso de librerías, tarjetas, etc.

La alimentación del sistema del cuadricóptero consta de una batería LiPo de 2250 mAh y 30C, la cual proporciona la energía suficiente para propulsar el drone un tiempo prolongado, así como para alimentar todo el sistema electrónico del drone. Este tipo de batería es ampliamente utilizado en aplicaciones aeronáuticas debido a su alta densidad de energía y bajo peso. Es muy importante disponer de los conocimientos electrónicos para trabajar con este tipo de baterías ya que pueden proporcionar una enorme cantidad de corriente, lo cual puede dañar los elementos del circuito. Adicionalmente, es importante informarse sobre otras cuestiones de seguridad relacionadas a este tipo de batería, ya que una mala praxis puede conllevar a que la batería explote, pudiendo dañar los elementos del drone o incluso causando lesiones a quien esté operando con ella.

El sistema de estabilización del drone se basa en el uso de diferentes sensores. En particular, se ha incluido un sensor inercial MPU6050, que es capaz de medir la aceleración y la velocidad angular del drone. Este sensor permite al controlador de vuelo calcular la inclinación y la velocidad de rotación del drone en tiempo real, lo que es esencial para mantener el drone estable en vuelo. Además, se ha utilizado un barómetro BMP280, que mide la presión atmosférica y la temperatura ambiente. Estos datos son utilizados por el controlador de vuelo para ajustar la altura del drone y mantener una altitud constante durante el vuelo lo cual es empleado en el altitude hold.

Para el control del drone se ha utilizado una radio Flysky FS-i6. Esta radio se comunica con el controlador de vuelo mediante señales de radiofrecuencia y permite al usuario controlar el drone en vuelo. El control de la radio es esencial para realizar un control adecuado del drone, es el canal de comunicaciones entre el piloto y el drone y lo que permite al microcontrolador entender, en todo momento, la intención del piloto.

Los actuadores escogidos para este proyecto son los Tmotor AIR20A y los Tmotor 2213 los cuales se pueden obtener en forma de kit y son compatibles con el frame seleccionado. Esta combinación de ESCs y motores permiten la propulsión del cuadricóptero y aseguran la potencia necesaria para poder realizar el vuelo del drone. Es importante que siempre que trabajemos con el drone y estemos probando funcionalidades e implementaciones, lo hagamos sin las hélices puestas para asegurarnos de que realmente tenemos el control de la aeronave y evitemos posibles lesiones en caso de descontrol.

1. FRAME DJI-450

El Frame DJI-F450 es un frame creado por la empresa DJI diseñado ser utilizado en aplicaciones de cuadricópteros. Este frame tiene infinidad de aplicaciones como la fotografía y videografía aérea, el mapeo o la vigilancia entre otros. El marco está fabricado con la aleación PA66+30GF, la cual es una mezcla de poliamida 66 (nylon 66) con un 30% en peso de fibra de vidrio como refuerzo. La poliamida 66 es un polímero termoplástico que posee una alta resistencia mecánica, rigidez y resistencia al calor. La fibra de vidrio, por otro lado, se utiliza como material de refuerzo para mejorar las propiedades mecánicas del polímero.

El marco DJI-F450 está diseñado para ser fácilmente ensamblado y desmontado, lo que permite un fácil mantenimiento y reparación en caso de ser necesario además de ser económico y fácil de adquirir. Su tamaño compacto lo hace fácil de transportar y almacenar.

El Frame DJI-F450 es compatible con una amplia gama de componentes electrónicos, incluyendo controladores de vuelo, motores, ESC, baterías y otros equipos de radiocontrol. La compatibilidad con diferentes componentes hace que sea fácil personalizar y actualizar el drone según las necesidades específicas del usuario.

Además de las características mencionadas anteriormente, es importante destacar que el Frame DJI-F450 es también un marco espacioso que permite añadir una multitud de componentes electrónicos. Este espacio adicional ofrece la flexibilidad necesaria para personalizar el drone según las necesidades del usuario, permitiendo la integración de sistemas de posicionamiento global (GPS), sensores de distancia, iluminación LED y otros componentes que pueden mejorar la funcionalidad del drone.

Otra ventaja del Frame DJI-F450 es su diseño integrado de PCB, que permite la conexión segura y ordenada de los componentes electrónicos. Este diseño optimizado no solo simplifica el cableado de los ESC y la batería, sino que también proporciona un aspecto más limpio y profesional al drone.

En resumen, el Frame DJI-F450 es un marco de alta calidad y durabilidad, diseñado específicamente para aplicaciones aéreas, que ofrece una gran estabilidad y capacidad de carga. Su diseño modular y compatible con diferentes componentes electrónicos lo hace una opción popular para proyectos de drones personalizados.

1. Adafruit Feather STM32F405

El Adafruit Feather STM32F405 es un microcontrolador de 32 bits basado en el procesador STM32F405RG de STMicroelectronics. Es compatible con el ecosistema Arduino, lo que significa que puede ser programado utilizando el IDE de Arduino y su biblioteca de software. Este microcontrolador cuenta con una velocidad de reloj de 168 MHz y 192 KB de RAM, lo que lo hace lo suficientemente potente para manejar una amplia gama de tareas en un drone, como la estabilización de la cámara y el control de vuelo.

Para integrar el Adafruit STM32F405 en el drone mencionado, primero se debe conectar el microcontrolador a los componentes electrónicos del drone, como los motores, el receptor de radiocontrol y los sensores. Esto se puede hacer utilizando pines GPIO y otros puertos disponibles en el microcontrolador. Luego, se puede programar el control de vuelo utilizando el IDE de Arduino y la librería de software stm32duino lo cual permite compilar el código para este microcontrolador.

La integración del Adafruit STM32F405 en el drone proporciona una mayor flexibilidad y personalización en el control de vuelo. Además, el microcontrolador es compatible con una amplia gama de sensores, como el sensor de presión barométrica y el acelerómetro y giroscopio de 6 ejes, lo que permite una mayor precisión en la detección de la actitud y la altitud del drone.

1. MPU6050

La MPU6050 es un módulo de sensor inercial de 6 ejes que contiene un acelerómetro y un giroscopio. Fue desarrollado por la empresa InvenSense y se utiliza comúnmente en proyectos de electrónica y robótica para medir la orientación y la aceleración. El módulo también incluye un procesador digital de movimiento (DMP) que permite la fusión de datos de los sensores para proporcionar una mejor precisión.

En aplicaciones de drones, la MPU6050 puede utilizarse para proporcionar información precisa de orientación y movimiento para controlar la estabilidad del drone. El acelerómetro puede medir la aceleración lineal del drone, mientras que el giroscopio mide la velocidad angular. Estos datos se pueden fusionar utilizando el DMP del módulo para proporcionar una medición precisa de la orientación del drone en tiempo real.

Además de la estabilización del drone, la MPU6050 también puede ser utilizada para proporcionar datos de orientación para la navegación y el posicionamiento en aplicaciones de mapeo y vigilancia. En conjunto con otros sensores, como los sistemas de posicionamiento global (GPS), la MPU6050 puede proporcionar una medición precisa de la posición y el movimiento del drone en tiempo real.

En resumen, la MPU6050 es un módulo de sensor inercial de 6 ejes que puede utilizarse en aplicaciones de drones para medir la orientación y la aceleración del drone en tiempo real. Su capacidad para proporcionar datos precisos de orientación lo hace esencial para el control de la estabilidad, la navegación y el posicionamiento del drone en aplicaciones aéreas.

1. BMP280

El sensor BMP280 es un sensor de presión y temperatura de alta precisión fabricado por Bosch Sensortec. Está diseñado para medir la presión barométrica y la temperatura en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la navegación, los drones y la meteorología. El BMP280 utiliza un principio de medición piezo-resistivo para medir la presión atmosférica con una precisión de hasta ±1 hPa, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que se necesita una medición precisa de la presión.

En cuanto a su aplicación en drones, el BMP280 se utiliza para medir la altura y la altitud del drone. Al medir la presión atmosférica, el BMP280 puede calcular la altitud del drone con una precisión razonable. Esta información es útil para los drones que realizan misiones de vigilancia, mapeo y fotografía aérea, ya que les permite mantener una altitud constante y controlar su posición con mayor precisión.

En el proyecto en el que se está trabajando, el BMP280 se utilizaría en combinación con el MPU6050 para mejorar la estabilidad y el control del drone. El BMP280 proporcionaría información adicional sobre la altitud del drone, mientras que el MPU6050 mediría la orientación y la aceleración del drone. Esta información combinada permitiría al controlador de vuelo del drone realizar ajustes precisos para mantener una posición estable en el aire.

1. FlightSky i6

La Flightsky i6 es una radio control (RC) de 6 canales, diseñada para ser utilizada en drones y otros vehículos radiocontrolados. Esta radio cuenta con dos joysticks analógicos y varios interruptores configurables, lo que permite un mayor control sobre el vehículo. Además, cuenta con una pantalla LCD que muestra información importante sobre el estado del vehículo, como la batería y la intensidad de la señal.

La Flightsky i6 utiliza tecnología de modulación de frecuencia de salto de espectro (FHSS), lo que significa que cambia de frecuencia varias veces por segundo para evitar interferencias de otros dispositivos. También cuenta con una antena de alta ganancia que permite una transmisión de señal estable y de larga distancia.

En cuanto a su implementación en el proyecto del drone, la Flightsky i6 se utiliza como la interfaz entre el piloto y el vehículo. Los movimientos de los joysticks y los interruptores configurables de la radio controlan los motores del drone y los distintos modos de vuelo. La pantalla LCD muestra información importante sobre el estado del drone, como la altura, la velocidad y la ubicación. En resumen, la Flightsky i6 es una radio control fiable y versátil que proporciona un control preciso y una transmisión de señal estable para el drone.

1. LiPo

Las baterías LiPo (Lithium Polymer) son una fuente de energía comúnmente utilizada en los drones y otros dispositivos electrónicos portátiles. Se caracterizan por tener una alta densidad de energía, lo que significa que pueden proporcionar una gran cantidad de energía en un paquete pequeño y ligero.

En el caso específico del proyecto de drone que estamos discutiendo, utiliza una batería LiPo de 3 celdas (3s), lo que significa que contiene tres celdas de batería en serie. Cada celda proporciona una tensión nominal de 3.7V, lo que significa que la batería completa tiene una tensión nominal de 11.1V. Esta batería tiene una capacidad de 2250 mAh, lo que se traduce en la cantidad de energía que puede proporcionar durante un período de tiempo determinado.

El número "60C" en la descripción de la batería hace referencia a la tasa de descarga continua de la batería, lo que significa que puede descargar energía a una tasa de hasta 60 veces su capacidad nominal (en este caso, 60 x 2.25 A = 135 A) sin sufrir daños significativos. Esto es importante en un drone ya que la batería debe ser capaz de suministrar suficiente energía a los motores para mantener el vuelo.

El conector XT60 utilizado por la batería es un tipo de conector diseñado específicamente para baterías LiPo. Se caracteriza por ser fácil de conectar y desconectar, seguro y resistente a altas corrientes.

En resumen, la batería LiPo utilizada en el proyecto es una fuente de energía de alta densidad que es crucial para el funcionamiento del drone. La capacidad, la tasa de descarga continua y el conector son factores importantes a considerar al seleccionar una batería para un proyecto de drone.

1. ESCs y motores.

Las ESCs (Electronic Speed Controllers) son dispositivos electrónicos que se utilizan para controlar la velocidad de los motores eléctricos en los drones. Las ESCs se conectan directamente a la batería del drone y a los motores, y utilizan señales de control provenientes del controlador de vuelo para ajustar la velocidad de los motores y así controlar la altura, la velocidad y la dirección del drone.

Por otro lado, los motores son componentes clave en cualquier sistema de drones. Los motores convierten la energía eléctrica de la batería en energía mecánica para hacer girar las hélices y así propulsar el drone. Hay muchos tipos de motores para drones, pero en este caso se utilizan los Tmotor 2213, que son conocidos por su eficiencia y fiabilidad. Estos motores son de alta calidad y se utilizan comúnmente en drones de gama media-alta.

Por su parte, las Tmotor AIR20A son ESCs de alta calidad, diseñadas específicamente para drones de carreras y otros sistemas de drones. Estas ESCs son capaces de proporcionar una alta corriente de salida y están diseñadas para ser muy eficientes en términos de energía. Además, las AIR20A son compatibles con una variedad de controladores de vuelo y software de programación, lo que las hace muy versátiles y fáciles de integrar en cualquier proyecto de drone.

* 1. Esquema

DESCRIPCION DEL SOFTWARE.

La parte de software en sistemas de control es crucial para el correcto funcionamiento de cualquier sistema, incluyendo drones. El algoritmo de control es la pieza central del software, ya que es el encargado de calcular la señal de control que se enviará a los actuadores para lograr que el drone se mueva en la dirección deseada.

El algoritmo de control típicamente se compone de varias partes: generación de referencias, adquisición de datos, procesamiento de datos, cálculo de errores, cálculo de la señal de control, y envío de la señal de control a los actuadores. Cada una de estas partes es importante y debe estar diseñada para trabajar en conjunto de manera eficiente y precisa.

La generación de referencias se encarga de determinar la trayectoria deseada del drone, basándose en los objetivos del sistema. Esta trayectoria puede ser definida en términos de velocidad, aceleración, posición, orientación, entre otros. Es importante tener en cuenta que las referencias pueden cambiar constantemente en tiempo real, por lo que se requiere de un algoritmo que pueda actualizarlas de forma rápida y precisa.

La adquisición de datos es la parte del software que se encarga de leer los sensores, en el caso del drone, la MPU6050 y el BMP280. Estos sensores proporcionan información sobre la posición, velocidad, orientación, aceleración, entre otros parámetros, que son necesarios para el cálculo de la señal de control. Es importante que los datos adquiridos sean precisos y se actualicen a una tasa adecuada para evitar errores en el cálculo del control.

El procesamiento de datos es la parte del software que se encarga de analizar los datos adquiridos y prepararlos para su uso en el cálculo del control. Esto puede incluir la conversión de unidades, el filtrado de señales, la eliminación de ruido, la calibración de los sensores, entre otros.

El cálculo de errores es una parte fundamental del algoritmo de control. Esta parte se encarga de comparar las referencias con los datos adquiridos, y determinar la diferencia entre ellos. Esta diferencia se conoce como error, y es la base del cálculo de la señal de control. Es importante que el cálculo del error sea preciso y actualizado constantemente.

El cálculo de la señal de control es la parte del algoritmo que se encarga de determinar la señal que se enviará a los actuadores para lograr la trayectoria deseada. Este cálculo se realiza mediante algoritmos de control, como los controladores PID, que ajustan la señal de control en función del error calculado y de otros parámetros del sistema.

Finalmente, la señal de control es enviada a los actuadores, que son los encargados de mover el drone en la dirección deseada. En el caso del drone mencionado, los actuadores son los motores que reciben la señal de control de las ESCs Tmotor AIR20A.

En resumen, el software de un sistema de control es una parte fundamental para el correcto funcionamiento del sistema. Requiere de algoritmos de control precisos y eficientes, así como de una arquitectura adecuada para asegurar que todas las partes trabajen en conjunto de forma óptima.

INICIALIZACIÓN Y CUESTIONES A TNER EN CUENTA

Read\_units()

La función "read\_units" tiene como propósito procesar las señales de entrada que son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de control de vuelo. Estas señales pueden provenir de distintas fuentes, como por ejemplo sensores, baterías, entre otros elementos del sistema. Es importante que estas señales sean procesadas y acondicionadas correctamente, para poder obtener información útil y precisa acerca del estado del drone y así poder generar las referencias necesarias para el control del mismo.

Esta función es esencial en la arquitectura de software del sistema de control de vuelo, ya que es el punto de entrada para todas las señales de entrada que son necesarias para el correcto funcionamiento del drone. Por lo tanto, es fundamental que esta función sea desarrollada cuidadosamente y de forma robusta, para asegurar que todas las señales de entrada sean adquiridas y procesadas de forma correcta.

La función read\_units tiene 4 funciones principales anidadas, las cuales se dedican a leer la entrada de las señales de interés.

READ BATTERY

La función read\_battery() es una función esencial en el controlador de vuelo del drone, ya que se encarga de medir la tensión de la batería. Es importante tener en cuenta que la batería utilizada en el drone es de unos 11.1V nominales, lo que significa que si intentáramos leer directamente la tensión de la batería con el microcontrolador, se produciría un cortocircuito y se dañaría el microcontrolador.

Para evitar esto, se utiliza un divisor de tensión de dos resistencias en serie para reducir la tensión de la batería a un nivel seguro y legible por el microcontrolador. De esta manera, se puede medir la tensión de la batería con precisión y utilizar esta información para ajustar la potencia del drone y garantizar que no se agote la batería durante el vuelo.

La función read\_battery() se encarga de leer los valores de voltaje a través del divisor de tensión y realizar los cálculos necesarios para convertir esos valores en una lectura de tensión precisa de la batería. Conocer en todo momento la tensión de la batería es importante para diferentes aspectos, como asegurarse que no agotamos la batería completamente o regular la potencia de los motores.

READ RC:

La función read\_rc() en el código del drone se encarga de leer la señal PPM enviada por la radio y decodificarla en los diferentes canales de control que se utilizarán para el vuelo.

La modulación PPM (Pulse Position Modulation) es una técnica utilizada en la comunicación inalámbrica para transmitir datos a través de una señal de radio. En esta técnica, la información se transmite mediante la variación de la posición de los pulsos en una señal de frecuencia constante.

En el caso de la radio control, la señal PPM es utilizada para enviar las señales de control del usuario al microcontrolador del drone. La señal PPM es una señal digital que incluye todos los canales de la radio en una sola señal, permitiendo una transmisión más eficiente y reduciendo la posibilidad de interferencias.

La principal ventaja de la modulación PPM es la reducción de cables y conectores necesarios para enviar las señales de la radio al microcontrolador. Además, al enviar toda la información en una sola señal, se reduce el tiempo de transmisión y se mejora la precisión en los movimientos del drone.

READ GYRO

La función read\_gyro() se encarga de leer los valores de aceleración y velocidad angular del sensor MPU6050. Para lograr esto, utiliza el protocolo I2C, que es un protocolo de comunicación serial síncrono, utilizado para interconectar circuitos integrados en un mismo circuito.

El protocolo I2C se caracteriza por ser un protocolo de dos hilos que utiliza una línea de reloj (SCL) y una línea de datos (SDA) para la transferencia de información. El dispositivo maestro, en este caso el microcontrolador, controla la comunicación mediante la generación de pulsos en la línea de reloj, mientras que los dispositivos esclavos, como la MPU6050, responden a estas señales y envían los datos solicitados en la línea de datos.

Una de las principales ventajas del protocolo I2C es que permite la conexión de varios dispositivos en un mismo bus de comunicación, lo que lo hace muy útil en aplicaciones donde se requiere leer múltiples sensores. Además, al ser un protocolo de comunicación síncrono, la transferencia de datos es rápida y eficiente.

En cuanto a la implementación de la función read\_gyro(), se utiliza la librería "Wire.h" que facilita el acceso y comunicación con dispositivos que utilizan el protocolo I2C. La función se encarga de establecer conexión con la MPU6050, solicitar los registros correspondientes y obtener los valores de aceleración, velocidad angular y temperatura del sensor. Estos valores son procesados posteriormente y luego son empleados en el cálculo del algoritmo de control.

READ\_BAROMETER

La función read\_barometer() es una función que se encarga de leer los valores de presión atmosférica y temperatura del sensor BMP280 utilizando el protocolo I2C. Este sensor es muy útil en los drones ya que nos permite conocer la altitud del drone y también nos proporciona información sobre la temperatura ambiente.

Uno de los problemas del BMP280 es que no puede proporcionar la información que necesitamos en cada ciclo de ejecución del microcontrolador, ya que este tarda más en preparar las lecturas para que puedan ser consultadas. Por lo tanto, probando las capacidades del chip, he decidido hacer la consulta de los datos una vez cada cuatro ciclos como sigue:

Request -> Wait -> Read -> Wait

Otra casuística a tratar del sensor BMP280 es que es muy sensible a cambios de temperatura, lo que puede afectar drásticamente a las lecturas de presión. Para solucionar esto, se pueden aplicar correcciones a las medidas de presión utilizando las funciones de corrección proporcionadas por el fabricante, las cuales han sido adaptadas para el código Arduino utilizado en el nuestro proyecto.

Reference computation y modos de vuelo:

La función ref\_gen() desempeña un papel crucial en el algoritmo de control del drone, ya que se encarga de generar la referencia de vuelo para el sistema. En otras palabras, determina qué acciones debe tomar el drone en función del modo de vuelo en el que se encuentre.

Dentro de la función ref\_gen(), encontramos una subfunción llamada ref\_set\_mode(), la cual se encarga de generar las referencias de vuelo específicas para cada modo de vuelo. Estos modos de vuelo están definidos mediante una enumeración que permite cambiar entre diferentes configuraciones de vuelo.

El primer modo de vuelo es FM\_disabled, en el cual el drone se encuentra completamente deshabilitado y no responde a ningún input. Este modo es utilizado cuando se necesita interactuar físicamente con el drone de manera segura, como al añadir o quitar hélices o desconectar la batería. FM\_disabled es el modo de vuelo predeterminado cuando se alimenta el drone, y se puede acceder a él moviendo el stick derecho hacia abajo y a la izquierda. Es importante tener la posibilidad de activar este modo de vuelo en caso de necesitar interrumpir el vuelo de manera segura.

El siguiente modo de vuelo es FM\_Mounting, el cual actúa como una transición entre FM\_disabled y FM\_stable. Proporciona una capa adicional de seguridad al drone y se activa posicionando el joystick izquierdo hacia abajo y a la derecha.

Luego, pasamos al modo de vuelo FM\_stable, el cual se activa cuando el joystick vuelve a la posición central después de pasar por FM\_mounting. En este modo, el drone puede ser controlado de manera estable utilizando los inputs del mando de radiocontrol como referencia, mientras que la unidad de medición inercial (IMU) se encarga de realizar las correcciones necesarias para mantener la estabilidad.

El modo de vuelo FM\_alt\_hold se activa cuando el interruptor del mando de radiocontrol se coloca hacia abajo. Este modo permite mantener la altitud del drone utilizando tanto la información de la IMU como el sensor de presión barométrica. El control del throttle se ajusta en base a la lectura del barómetro, lo que permite al drone mantener una altitud constante.

Estos diferentes modos de vuelo proporcionan al piloto del drone una amplia gama de opciones y funcionalidades, permitiéndole adaptar el comportamiento del drone a las necesidades específicas de cada situación de vuelo.

Controllers

La función controllers() desempeña un papel fundamental en el algoritmo de control del drone, ya que se encarga de gestionar los controladores PID (Proportional-Integral-Derivative) utilizados en diferentes aspectos del vuelo. En esta función, se encuentran las implementaciones de los controladores que serán utilizados por el drone.

Una de las funciones principales dentro de controllers() es pid\_attitude\_sp(). Este controlador se encarga de manejar el PID relacionado con el altitude hold, es decir, se utiliza para mantener la altitud deseada del drone cuando el modo de vuelo es el altitude hold. Utiliza la información proporcionada por el sensor de presión barométrica para realizar los cálculos necesarios y generar una señal de control adecuada para mantener el drone a la altitud objetivo.

El controlador PID utiliza tres componentes principales: proporcional, integral y derivativo. El componente proporcional ajusta la señal de control en función de la diferencia entre la altitud deseada y la altitud actual del drone. El componente integral se encarga de eliminar cualquier error acumulado a lo largo del tiempo, mientras que el componente derivativo ayuda a predecir y reaccionar ante cambios rápidos en la altitud del drone.

El objetivo principal de pid\_attitude\_sp() es asegurar que el drone mantenga una altitud constante y estable durante el modo de vuelo de altitude hold. Esto proporciona al piloto una experiencia de vuelo más suave y controlada, ya que el drone se encarga de realizar las correcciones necesarias para mantenerse a la altitud objetivo.

La implementación de este controlador en la función controllers() demuestra la importancia del control de altitud en el vuelo del drone y cómo se utilizan técnicas de control avanzadas para lograr un rendimiento óptimo.

Actuators

La función actuators() desempeña un papel esencial en el sistema de control del drone, ya que se encarga de transferir los cálculos realizados por el algoritmo de control a los actuadores del drone, en este caso, las ESCs (Electronic Speed Controllers).

Una de las funciones clave dentro de actuators() es la función que se encarga de combinar las salidas de los controladores PID en función del modo de vuelo en el que se encuentre el drone. Dependiendo del modo de vuelo seleccionado, como el altitude hold o el modo estabilizado, se ajusta la contribución relativa de los diferentes controladores PID para generar las señales de control adecuadas. Esta combinación de salidas de los controladores asegura que el drone responda de manera apropiada y esté controlado de acuerdo con el modo de vuelo seleccionado.

Además, dentro de actuators() se implementa un mecanismo de limitación de las señales PWM generadas para evitar daños a las ESCs. Las señales PWM se ajustan para que estén dentro de los límites seguros y adecuados para las ESCs, evitando así cualquier sobrecarga o sobretensión que pueda afectar su funcionamiento.

Por último, la función act\_esc\_PWM\_v2() es responsable de generar las salidas PWM para las ESCs utilizando los timers del microcontrolador. Los timers se utilizan para generar las señales PWM con la frecuencia y duración adecuadas para controlar la velocidad de los motores conectados a las ESCs. Estas señales PWM son esenciales para regular la velocidad de los motores y, por lo tanto, el movimiento y el vuelo del drone.

En resumen, la función actuators() se encarga de transferir los cálculos del algoritmo de control a los actuadores del drone, en este caso, las ESCs. Esto se logra combinando las salidas de los controladores PID según el modo de vuelo seleccionado, limitando las señales PWM para proteger las ESCs y generando las salidas PWM adecuadas para controlar la velocidad de los motores.